30.V5.86
	1、增加节假日分时权限功能。
29.V5.83
	1、增加会议系统设置
28.V5.82
	1、修改中继群为30B＋D时增加出局局号和接收号码最少位数不能修改的问题。
	2、30B+D时送二次拨号音改为被叫送回铃音。

27.V5.81(停用)
	1、新增链路类型为中继时可设置子系统。
	2、半固定设置中修改子系统所对应的链路为中继时可设置半固定连接。

26.V5.80
	1、新增半固定跟踪类型(主网元)。
	2、新增查询4010C/D的各种版本信息及观察各指示灯的状态功能。
	3、新增半固定类型RI120。
	4、纠正半固守中4010C/D不能做半固定的问题。

25.V5.79S1
        1、新增入中继上不同调度台,不同字冠可上不同调度台。
24.V5.79
	1、新增4010E各指示灯的状态。
	2、增加虚拟局号设置。
	3、修改在模块设置中增加速率微调。
	4、子系统模块中增加OA120。
	5、增加子系统类型(4010C/D,4010E),增加FTP加载功能。
	环境：CPR=V4.60;KDNM=V2.62
23.V5.77
	1、分时权限的设置和查询功能。
	2、新功能的查询。
	3、DTR链路设置及查询，主界面面板的显示、及DT、路由和硬件版本的查询
	4、MPU链路设置和查询及面板的显示5、转换板子系统模块的设置和查询及面板的显示
	6、ISDN解析显示和保存以及查看保存配合的环境：
	环境：CPR=V4.57T10;KDNM=V2.60

22.V5.76
	1、打印报表加以改进。      
	2、新增半固定方案切换、半固定链路跟踪、两组半固定方案数据同时发送和查询。配合	环境：Cpr=4.57(测试版本为4.56T31);kmn网管服务器V2.59;KMN网管数据库V2.59; kmn网管客户端V3.23

21、V5.75
	1、CPR面板灯的状态显示（CPR第二盏灯由红改为绿色，DT正常联机灯由绿色改为灰色，其它灯按最新状态显示）
　　　　2、显示各子系统的端口的灯的状态
        3、纠正查询用户状态时，当第二页只有一用户时，用户状态显示不正确。
        4、纠正系统信息显示的cpr的地址一直是默认的ip地址，与实际的不符。
        5、纠正用户数据表中显示的用户类型不完整。          
	环境：cpr=4.56;kmn server=V2.57;database=V2.57;网管客户端 =3.21;解密＝1.00(目前保存在周圣强处)

20、V5.74
	1、增加4010B子系统类型。
        2、LPR子系统的第二条E1若可用，增加复选框设置是否中继，默认不选为否。
        3、新增用户可设置"转接外线功能"。
        4、新增单板类型CAR，子系统类型CAR。
        5、新增批处理方案，用于选择EVC方案号与所对应的半固定连接。
	环境:CPR:4.55T22

19、V5.73
	1,系统运行时间限制
	2,字冠长度增为12B。
	DSL_KMD_RUN5.731.exe解决第二页用户状态错误问题。
	环境：cpr=4.55;kmn server=V2.57;database=V2.57;网管客户端 =3.21;解密＝1.00(目前保存在周圣强处)
	
18、V5.72
	1、中继记费
	2、是否转接
	3、操作台、接警台、话务台使用权限
	4、通过输入用户名或号码可迅速定位用户属性
	5、新增操作日志。    
	6、透明EM中继    
	7、清除用户密码    
	8、新增可选择发送数据功能    
	9、新增删除用户号码权限密码的功能    
	10、中继群中新增透明E1类型，半固定连接中类型为E1的端口可用	
	环境：cpr=4.54t21;kmn server=V2.57;database=V2.57;网管客户端 =3.21
17、V5.71
	修改V5.70发送中继群死机问题。
	注：安装盘中的可执行文件是V5.70->V5.71升级版，不用安装，仅需拷贝。

16、V5.70---版本已停用---
	1、新增对RT4的功能（主界面上可增加和删除RT4的功能，在底板设置中具有显示RT4 实际状态，在路由配置中，可通过CPR与RT4进行数据通信，在版本查询中可显示RT4的版本信息，在半固定中当类型为PCM32时时隙0和16可用，数据库中新增表RTSCH）(CPR:4.52S4)
	2、接警台中将“报警消息头”改为“接警消息头”，增加“报警消息头”(CPR:4.50S18)
	3、在设置IP地址中新增设置网关的功能。(CPR:4.53)
	4、增加对RT4和RT120的方案设置功能(CPR:4.52S4)
	5、半固定设置中增加清除所有记录的功能
	6、增加TEI设置与查询。(CPR:4.53)
	7、增加链路名称的设置和查询。(CPR:4.50S18)
	8、增加子系统名称的设置与查询。(CPR:4.50S18)
	9、操作台用户组中由32个用户组增加到32*16个。(CPR:4.50S18)

15、V5.69
      新增功能：
	1、中继类型：NO.1双向数字中继。
	2、语音压缩协议设置功能。
      环境需求：CPR=4.52s2网管客户端=3.19网管服务器=2.56网管数据库=2.56

14、V5.68
      修改功能：	
	1、在断线或未通过口令时作出显著提示的功能。
      新增功能：
	1、增加子系统类型（端口数据、子系统数据设置与查询）。
	2、环回测试(LPR对EM环测，4010对EM、载波中继环测)。
	3、增加中继时延参数设置（收号时延、发号时延、汇接发号时延）。
	4、增加中继群功能（NO1出与NO1入增加属性是否直接互控，新增类型30B+D）。
	5、子系统增加第二条E1设置功能。
        6、新增数据校验（链路、端口、用户、中继群、起呼翻译表、子系统模块、半固定连接、操作台、接警台）功能。        
	7、新增扩展板单板复位，子系统复位。
        8、新增信令设置功能。
        9、起呼翻译表中增加A2重发起始位设置的功能。   
        10、增加查询扩展板实际状态的功能。   
        11、新增在界面上可增加或删除单板的功能。          
	12、EM端口可设为音乐端口
      环境需求：CPR=4.52；网管客户端=3.19；网管服务器=2.56；网管数据库=2.56

13、版本5.67---版本已停用---
      修改功能：	
	1.改正下载不成功问题
      环境需求：CPR=4.51s3网管客户端=3.19网管服务器=2.56网管数据库=2.56

12、版本5.66---版本已停用---
      新增功能：
	1)透明数字信令中继。
      环境需求：CPR：v4.51t2

11、版本5.65
      新增功能：
	1)子系统中新增RT120路由板。
	2)密码验证：原由网管系统验证改为由4000设备来验证。
	3)用户状态中增加显示用户主/被叫属性，以及与当前用户通话的对端号码/中继群号。
	4)恢复系统设置，收到消息后提示是否重启。
	5)新增S口设置。
	6)新增子系统类型4012，增图标及子系统设置时的4012的界面。
	7)路由板设置分为近/远端两种情况。
	8)新话务台设置
      环境需求：CPR：v4.51

10、版本5.62
      新增功能：
	1)接警台查询功能以及接警台号码设置，删除串行口设置。
      修改功能：
	1)起呼翻译表中替换为字冠号码改为替换为字冠序号。
      环境需求：CPR：450T3

9、 版本5.61---版本已停用---
      新增功能：
	1)在端口信息中，增加子系统的类型显示，区分LPR、4010的子系统
      修改功能：
	1)中继群数据不能新增：
	2)保存数据，退出，再进入时有错误。
	3)资源观察中，如无内部链路，点击开始，出现错误
      CPR版本：450     LPR版本：235    DT版本：319

8、 版本5.60---版本已停用---
      新增功能：
	1.子系统环回；
	2.误码测试；
	3.子系统（4010）端口状态查询、测试；
	4.单机维护的系统资源查询；
	5.数据查询；
	6.判断计费话单是否已满；
	7.信令跟踪完善；
	8.免费电话；
	9.根据屏幕大小调整界面；
	10.帮助（中继与用户状态描述）功能。
      环境需求：CPR：版本   4.49
        
7、版本5.51
      修改:数据转换；链路名称设置的字体；中继群No.1的匹配；LPR发加载请求问题。

6.版本V5.50
        话务统计
	打印ID、IP、版本号，帮助（不能跳转到指定内容）
	记忆信令跟踪历史数据
	增加子系统未安装状态
	帮助文件在winhelp目录下。

5、版本V5.49
	有话务等级；有会议系统；无话务统计；

4、版本V5.45
        1)增加了会议功能；
        2)增加了子系统环路的呼入呼出功能；
        3)增加了话务等级功能；
        4)改变用户数据发送格式
       注：545的EXE在12月10号生成的是改过数据转换的常量（7-36）
       12月10号之前的545存在数据转换问题，转换后的用户数据发送会出错

3、版本V5.44
        将V5.43改为可在2000上运行  

2、版本V5.43
        1）中继群报表
        2）中继电路报表
        3）中继电路报表的打印代码
        4）会议用户的号码长度的判断
        5）LPR加载的时间控制

1、版本V5.42
	1）半固定用户参加会议；
